**TRABAJOS A REALIZAR. VIVIENDA EN MADRID CENTRO**

**60 METROS CUADRADOS ÚTILES**

* BAJADA DE TECHOS DE TODA LA VIVIENDA CON PLADUR (60 METROS )
* TIRAR FALSOS TECHOS DE LOS PASILLOS ( 7 METROS )
* TIRAR UN TROZO DE TABIQUE ENTRE EL PASILLO Y EL SALON (donde iba una puerta de hoja doble, para hacerlo todo diáfano)
* TIRAR UN TABIQUE EN EL COMEDOR PARA PONER UNA CRISTALERA
* NIVELAR SUELOS CON PASTA NIVELADORA, O SIMILAR EN HABITACIÓN PEQUEÑA (8 metros) , HABITACIÓN PATIO (10 metros) Y LA COCINA (7 metros)
* COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO PARA EL SUELO (unos 55 metros)
* COLOCACIÓN DE TARIMA (unos 55 metros)
* COLOCACIÓN DE RODAPIE (unos 55 metros lineales)
* DESMONTAJE DE LAS VENTANAS ANTIGUAS. 6 UNIDADES
* RECIBIR LAS VENTANAS NUEVAS Y REMATES POR FUERA.
* RETIRAR LAS PUERTAS DE PASO ANTIGUAS ( 6 UNIDADES)
* AGRANDAR EL HUECO PARA LAS PUERTAS NUEVAS CON MEDIDAS ESTANDAR
* PONER 5 PRECERCOS O NUDILLOS PARA LAS PUERTAS NUEVAS
* RECIBIR Y COLOCAR 5 PUERTAS NUEVAS
* PREPARAR TABIQUE PARA INSTALAR UNA PUERTA CORREDERA EN LA COCINA
* INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA
* RASPADO DE TODA LA PINTURA ANTIGUA
* EMPLASTECER Y LIJAR
* PINTAR TODA LA VIVIENDA EN COLOR BLANCO

RETIRADA DE ESCOMBROS DE TODA LA REFORMA

* PICADO DE ROZAS PARA FONTANERIA Y ELECTRICIDAD DE TODA LA VIVIENDA
* TAPADO DE ROZAS Y REMATES
* HACER LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA DE TODA LA VIVIENDA

BAÑO.

ALICATAR SOBRE AZULEJO EXISTENTE

REALIZACION DE SOLADO NUEVO SOBRE SUELO EXISTENTE ( 4 METROS CUADRADOS)

INSTALACIÓN DE SANITARIOS NUEVOS Y RETIRAR LOS VIEJOS

TABICADO DEL FALDÓN PARA LA BAÑERA

TODA LA FONTANERÍA NUEVA

COCINA

ALICATAR SOBRE AZULEJO EXISTENTE

REALIZACION DE SOLADO NUEVO SOBRE SUELO EXISTENTE ( 4 METROS CUADRADOS)

TODA LA FONTANERÍA NUEVA

VALORAR REFORZAR DE ALGUNA FORMA LA PARED DONDE VA EL TERMO