**1.- Baño1**

.- Demolición baño actual (sólo alicatado de paredes)

.- Retirada de escombro


.- Alicatado paredes(no solado)

.- El suelo del baño no hay que tocarlo, mantenemos el solado actual.

.- Cambiar plato de ducha acrílico 120 x 70 por otro de carga mineral de 150x70 (Modelo Silex de Fiora o similar)

.- Posiblemente mover tomas de agua y desagüe del lavabo unos 30 cm a la dcha o izquierda (en función del mueble que elijamos)

.- Poner un punto de luz en la pared para iluminación del espejo del lavabo.



\*\* Los azulejos los compraríamos nosotros.

**2.- Baño2**


.- Demolición baño actual (sólo alicatado de paredes)

.- Retirada de escombro

.- Alicatado (no solado)

.- El suelo del baño no hay que tocarlo, mantenemos el solado actual.

.- Cambiar inodoro por uno suspendido (modelo meridian de roca o similar en dimensiones reducidas), siempre y cuando se pueda introducir la cisterna en el tabique existente.



\*\* Los azulejos los compraríamos nosotros

**3.- Cocina**

.- Añadir dos enchufes en una pared, uno de ellos de fuerza (Hay dos enchufes próximos, posiblemente se puedan pasar los hilos por el mismo tubo)

.- Mover un punto de luz un metro aproximadamente por el falso techo de la cocina.

.- Añadir enchufe y toma de televisión.





**4.- Rozas**

.- En habitación principal mover 1,5metros aproximadamente hacia arriba enchufe y toma de tv.

.- En habitación 3 para mover unos 40 cms a dcha un enchufe y un interruptor.

**5.- Pintura**

Pintura en paredes en toda la casa.(No techos). Superficie 80 metros cuadrados útiles. Toda la casa en gris clarito, a lo mejor alguna pared en un gris más oscuro. Pintura plástica mate.